Impulsverstärker für a.P.-Montage 

("Booster"), Linienspannung 24 VImpulsverstärker zur Erweiterung von Zeitdienstanlagen, 1 Linienausgang, kurzschlußfest. Gesamtausgangsleistung 1,5 A bei 24 V Linienspannung. Impulsmodus wahlweise als Minutenimpuls, Sekundenimpuls bzw. DCFport24 Telegramm. Steuert bis zu 250 konventionelle Minutenimpuls-Nebenuhrwerke oder 125 PEWETA DCFport24 Telegramm-Nebenuhrwerke. Integrierter Impulsspeicher mit Nachlaufeinrichtung für alle angeschlossenen Nebenuhren. Kunststoffgehäuse für Wandmontage a.P. oder für Montage auf 35 mm Normschiene (DIN-Hutschiene). Gehäuseabmessung BHT ca. 100 x 75 x 125 mm. Betriebsspannung 230 V AC (externes Netzteil für Hutschienenmontage im Lieferumfang enthalten).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 10.930.124

Einheit: ST