PEWETA AirPort24-Sender 

Eingangssignal: DCFport24 ImpulstelegrammSender mit integrierter Antenne zur kabellosen Verteilung des PEWETA AirPort24-Zeit-/Datumtelegramms über Funk (868..869 MHz/UHF-Band) an alle Funktelegramm-Nebenuhren, Ausführung PEWETA AirPort24, und/oder an PEWETA AirPort24-Repeater in einem Radius von ca. 250 m (in Gebäuden). Synchronisation über DCFport24 Impulstelegramm (kabelgebunden von einer PEWETA Hauptuhr der Typreihe 920 oder 921). Hellgraues Kunststoffgehäuse für Wandmontage(innen), Schutzart IP 54/EN 60 529, Abmessungen (BHT) 199 x 178 x 57 mm. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz über externes Netzteil (im Lieferumfang enthalten).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 10.940.100

Einheit: ST