PEWETA AirPort24-Sender 

NTP Synchronisation über LAN (Client)Sender mit integrierter Antenne zur kabellosen Verteilung des PEWETA AirPort24-Zeittelegramms über Funk (868..869 MHz/UHF-Band) an alle Funktelegramm-Nebenuhren, Ausführung PEWETA AirPort24, in einem Radius von ca. 250 m (in Gebäuden). NTP Synchronisation über LAN (Client). Hellgraues Kunststoffgehäuse für Wandmontage(innen), Schutzart IP 54/EN 60 529, Abmessungen (BHT) 199 x 178 x 57 mm. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz über externes Netzteil (im Lieferumfang enthalten).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 10.940.200

Einheit: ST