PEWETA AirPort24-Repeater,  

Eingangssignal: AirPort24 Funktelegramm, PEWETA AirPort24-Repeater empfangen das PEWETA AirPort24-Zeit-/Datumtelegramm über Funk (868..869 MHz/UHF-Band) am Rande des Verteilungsradius, verstärken und senden das AirPort24 Telegramm über Funk (868..869 MHz/UHF-Band), wiederum in einem Radius von ca. 250 m, an alle PEWETA AirPort24-Funktelegramm-Nebenuhren und/oder an weitere PEWETA AirPort24-Repeater. Hellgraues Kunststoffgehäuse für Wandmontage (innen), Schutzart IP 54/EN 60 529, Abmessungen (BHT) 199 x 178 x 57 mm. Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz über externes Netzteil (im Lieferumfang enthalten).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 10.941.100

Einheit: ST