Analog-Einbauuhr für OP-Räume, Ø 301 mm 

Nebenuhr Minutenimpuls 12-60 VAnalog-Einbauuhr für OP-Räume, Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), Ø 301 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Flaches Mineralglas (3 mm), weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Nebenuhr für polwechselnde Minutenimpulse 12/24/48/60 V einstellbar.<br/>Lieferung inkl. Aluminium-Einbaurahmen zur Montage in konventionellen Mauerwerkwänden, Durchmesser 301 mm, Tiefe 60 mm. Die Einbautiefe mit Einbauuhr beträgt ca. 63 mm.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 71.460.310

Einheit: ST