Analog-Einbauuhr mit LED-Digitalanzeige,  

Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V, Analog-Einbauuhr für innen, mit digitaler Stoppuhranzeige, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 387 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Analoguhr mit flachem Mineralglas (Klarglas/3mm), weißes Metallzifferblatt, mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. LED-Digitalanzeige für Stoppuhrfunktion, 6-stellig, Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden, 7-Segment LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Helligkeitsregelung. Flaches, entspiegeltes Mineralglas (3 mm) für die Digitalanzeige. Die Bedienung der Stoppuhrfunktion erfolgt über eine separate Fernbedienung (Zubehör). Netzausfallreserve/Datenerhalt ca. 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC oder 12 V DC (Option) für die LED-Anzeige sowie 12-60 V Minutenimpuls.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 71.480.320

Einheit: ST