Analog-Einbauuhr für OP-Räume, 301 x 301 mm, 

Nebenuhr 12/24 V Min./Sek.-impulsAnalog-Einbauuhr für OP-Räume, Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 301 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Flaches Mineralglas (3 mm), weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung ist 12/24 V Minuten-/ Sekundenimpuls.<br/>Lieferung inkl. Aluminium-Einbaurahmen zur Montage in konventionellen Mauerwerkwänden, Abmessungen (BHT): 301 x 301 x 60 mm. Die Einbautiefe inkl. Einbauuhr beträgt ca. 63 mm.

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 72.470.320

Einheit: ST