Analog-Einbauuhr für OP-Räume,  

Nebenuhr 12/24 V Minuten-, Sekundenimpuls geräuscharm, Analog-Einbauuhr für OP-Räume, fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 301 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Flaches Mineralglas (3 mm), weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung ist 12/24 V Minuten-/Sekundenimpuls. Uhrwerk in besonders geräuscharmer Ausführung (gummierte Zahnräder).

Fabrikat: PEWETA

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Artikel-Nr.: 73.470.310

Einheit: ST